广州大学大学城饮食服务中心住宿板房及修缮加工厂外水外电材料采购项目
校内零散采购询价公告
一、项目基本概况
1、项目名称：广州大学大学城饮食服务中心住宿板房及修缮加工厂外水外电材料采购项目。
2、本项目最高限价：￥17.21万元。
3、本项目交货地点：广州大学大学城校区。

2、 采购货物名称、数量、规格及技术要求
	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	电缆
	ZC-YJV 4*35+1*16平方
	M
	135

	2
	电缆
	ZC-YJV 4*16+1*10平方
	M
	180

	3
	电缆保护管
	3寸
	M
	100

	4
	电线
	ZC-BVR 4平方
	扎
	30

	5
	螺纹钢筋
	（10厘）
	公斤
	250

	6
	PVC线管
	50 PVC线管
	M
	120

	7
	防雨室外304不锈钢控制柜
	（含基座、200A总开关1只、100A分开关1只，63A分开关5路，150/5计量1路，100/5计量1路）
	套
	1

	8
	开关箱
	8-10位
	只
	1

	9
	空气开关
	三极63A
	只
	1

	10
	空气开关
	二极32A
	只
	1

	11
	空气开关
	三极32A
	只
	2

	12
	混凝土
	混凝土（C25）
	方
	120

	13
	PVC给水管
	#1寸
	M
	250

	14
	PVC给水阀门
	#1寸
	只
	4

	15
	水表
	#1寸
	只
	2

	16
	电表
	计量表
	只
	2

	17
	沥青
	熟沥青
	方
	1

	18
	石粉
	石粉
	方
	55

	19
	水泥
	325
	包
	60

	20
	红砖
	225*105*45
	块
	1000

	21
	砂井盖
	（50*30）
	只
	8

	22
	PVC给水直通
	#1寸
	只
	100

	23
	PVC给水三通
	#1寸
	只
	10

	24
	Pvc给水度弯头
	#1寸
	只
	50

	25
	线管 弯头
	#50
	只
	50

	26
	线管 直通
	#50
	只
	25

	27
	线管 弯头
	#3寸
	只
	10

	28
	线管 直通
	#3寸
	只
	50

	29
	接线盒
	加厚阻燃 PVC 壳体
	只
	40



三、材料质量要求
1、报价人所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。产品除符合国家有关技术标准外，应符合产品样本和说明书所列之标准和具备相应之功能。必须满足国家与地方的产品规范以及行业质量/技术标准，存在国家、行业或地方等多个标准。
2、本项目包括设计、生产、送货及相关配套服务等。
3、本项目以候选成交供应商的最后报价为成交价格，报价人应按照需求中的品种、数量报价，报价格应包含设计、材料、制作、保修、税费等费用，由于报价人原因漏报的项目，均视为报价人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。
8、报价人提供的材料须为全新未使用的，准确无误地表示材料的型号、规格；报价人须在报价文件中详细列明材料的品牌、型号、等信息。
四、分项材料专项技术要求
（一）电缆、阻燃电线（序号 1、2、4）
1. 阻燃等级：全部为 ZC 阻燃 C 级，执行国标 GB/T 19666，燃烧低烟、火焰自熄不蔓延；
 2.导体：纯无氧铜芯，截面足尺无偏芯，无掺铝、断丝、发黑杂质；BVR 多股软线绞合均匀紧密；
 3.绝缘护套：YJV 电缆交联聚乙烯绝缘 + PVC 外护套，BVR 电线 PVC 绝缘层厚薄均匀，无气泡、开裂、破损；
 4.标识：线缆表面连续印刷型号、截面积、阻燃标识、生产厂家，字迹耐磨不易脱落； 5.供货资料：提供出厂合格证、第三方阻燃及电气性能检测报告。
（二）Φ10 螺纹钢筋（序号 5）
1.执行标准：GB 1499.2《热轧带肋钢筋》，牌号 HRB400； 
2.外观规格：公称直径 10mm，表面肋纹清晰完整，无裂纹、结疤、分层、大面积锈蚀；
  3.力学性能：屈服强度、抗拉强度、伸长率、冷弯性能全部达标，冷弯试验无断裂裂纹；
（三）电缆保护管、PVC 电工线管及管件、接线盒（序号 3、6、25、26、27、28、29）
1.管材原料：全新原生硬质 PVC，阻燃 V0 级，抗压抗冲击，户外埋地低温不开裂；管壁厚度均匀，内壁光滑无毛刺，穿线不损伤线缆绝缘；
 2. 配套弯头、直通：与同规格管材精准匹配，承插深度充足，拼接稳固，耐酸碱、抗户外老化； 
3.接线盒：加厚阻燃 PVC 壳体，预留标准线管接口，防尘防潮，安装牢固；
 4.执行规范：GB/T 13381.2《电气安装用导管系统》。
（四）配电箱、不锈钢控制柜、空气开关（序号 7、8、9、10、11）
1. 防雨室外 304 不锈钢控制柜
1.箱体板材：国标 304 不锈钢，板厚≥1.2mm，一体折弯、满焊防水焊缝，箱门配完整密封橡胶条，防护等级 IP54；
2.内部配置：配套安装基座，元器件严格按照清单配置（200A 总开 1 只、100A 分开关 1 只、63A 分开关 5 只、150/5、100/5 互感器计量回路各 1 路），接线端子紧固不发热；
 3.结构配件：箱门带防盗锁，内部绝缘母线排，布线规整；
    4.供货资料：不锈钢材质化验单、成套柜 3C 认证、所有元器件出厂合格证。
2.8-10 位室内开关箱
冷轧钢板静电喷塑，板厚≥0.8mm，配套标准 DIN 安装导轨，透明可视箱门，内置防尘胶条。
3. 三极 63A / 二极 32A / 三极 32A 空气开关
1.具备国家 3C 强制认证，过载、短路瞬时保护动作灵敏可靠；需提供报告。
2.内置完整灭弧结构，分断能力满足工地配电负荷；接线端子夹紧牢固，长期通电无发热；
3. 外壳阻燃绝缘，同批次产品统一品牌，严禁混用杂牌元器件。
（五）PVC 给水管道及配套配件（序号 13、14、22、23、24）
1.1 寸 PVC-U 给水管：执行 GB/T 10002.1，耐压≥1.0MPa，全新原生料生产，无回收杂质，通水不析出有害物质； 
2. 直通、三通、90° 弯头：一体注塑成型，承口与管材完美贴合，配套密封胶圈，埋地长期使用不渗漏；
 3. 给水阀门：加厚阀体，开关操作顺滑，内置耐腐蚀密封垫，完全关闭无滴水渗漏。
（六）水表、电表（序号 15、16）
1.DN25 1 寸水表：旋翼式工程水表，附带法定计量机构检定证书，计量误差符合国标，防冻防堵，螺纹接口适配 1 寸给水管；
 2. 工程电表：具备电力计量检测认证，计量精准、自身功耗低，接线端子牢固，可直接接入不锈钢控制柜计量回路。
（七）土建类材料（序号 12、17、18、19、20、21）
1.混凝土：商品混凝土，强度等级满足施工设计，搅拌均匀无离析泌水，，浇筑成型无蜂窝、起砂、孔洞； 
2. 熟沥青：热拌成品沥青，粘结力强，低温不开裂，防水、路面修补性能达标，无结块、大块杂质；
3. 石粉：粒径均匀，含泥量≤5%，无碎石、草根等杂物，适配垫层、砂浆拌合； 
4. 水泥：32.5级通用硅酸盐水泥，原厂覆膜包装，无受潮结块，附带出厂强度合格证，初凝、终凝时间符合国标；
5. 标准红砖 22510545：尺寸标准，煅烧充分无生砖、裂砖、缺角，抗压强度满足砌筑施工要求；
6. 砂井盖 500×300：复合 / 钢筋混凝土材质，承重满足人行及小型车辆通行，边角完整，与井洞口贴合无晃动。
五、通用质量总要求
1. 所有材料必须为原厂全新正品，严禁二手翻新、贴牌、回收料劣质产品；报价文件中需体现合格证、检测报告、3C 认证、材质单等全套纸质资料； 
2. 全部产品需符合现行国家、行业最新标准；户外使用材料需具备耐日晒、防雨、抗老化、防锈防腐性能； 
[bookmark: _GoBack]3. 材料规格、尺寸、型号必须与采购清单完全一致，尺寸偏差超出国标允许范围一律判定为不合格，成交人无条件退换货，并承担工期延误、检测、运输全部损失； 
4. 采购人有权随机抽样送检，检测不合格整批货物全部拒收，所有检测、往返运输费用由成交人承担。
六、技术规格和要求
若以上规范与地方规范有任何相抵触时，则以较为严格的规范为依据。所有标准均以最新发布为准。
投标要求：
七、售后服务
1、成交人应为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
2、成交人对全部货物提供不少 2 年免费保修服务，保修期自双方签署《验收报告》之日起计算。
3、提供的货物出现质量问题，供应商及时提供修理调换；如货物经成交人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视为成交人未能按时交货，采购人有权退货并依法追究成交人的违约责任。
八、付款方式
签订合同后，在货物验收合格并签署《质量验收报告》之日起，采购人在收到成交人开具的发票凭证后15个工作日内，由采购人申报财务部门直接向中标人支付全部货款。
九、交货期、交货地点
1、成交人签订合同生效之日起 15 个日历天内，将货物及免费送达采购人指定地点，验收合格交付使用。
2、送货地点：采购人指定的地点。
十、付款方式
在货物验收合格并签署《质量验收报告》之日起，采购人在收到成交人开具的发票凭证后15个工作日内，由采购人申报财务部门直接向中标人支付全部货款。
十一、其它要求及说明
1、本项目以成交人报价为成交价格，成交人应按照需求中的品种、数量报价，成交价格应包含运输税费等费用，由于成交人原因漏报的项目，均视为成交人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。
2、成交人应当自采购人发出成交通知之日起3个日历天内，按照采购人提供的合同样本与采购人签订书面合同。
3、采购人不接受非成交人的查询，也不对不成交原因作出解释。




格式1 报价函
广州大学：
我方收到贵方关于“*** ”的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。决定报价本项目，据此我方承诺如下：
一、我方的报价文件在报价截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。
二、我方在参与报价前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和异议的一切权利。
三、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。
四、我方理解贵方不一定接受最低报价的报价。
五、我方同意如在本项目开标后、报价有效期之内撤回报价，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还报价保证金。
六、我方如果成交，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。
七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
八、所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：
	地址（邮编）
	
	传真
	

	电话、手机
	
	联系人（职务）
	



供应商名称：（盖章）
承诺日期：20  年   月   日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。
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格式2 	报价一览表及分项报价表

报价一览表


采购项目名称：货币单位：人民币元 
	报价内容
	报价总价
	备注

	
	小写：
大写：
	



供应商名称（盖章）：
日期：   年   月   日





注：		
1、填写此表时不得改变表格的形式。
2、报价总价包括：
（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
（2）采购范围内所有设备及配件费；
（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；
（4）人员培训和售后服务的相关费用。
（5）伴随服务：全部设备的技术设计、运输、安装调试、税费（国内产品）等费用。
3、如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。


分项报价表

	一、货物(服务)详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号
	制造商/产地
	数量
	单价
	合计（元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	二、总报价：        元




说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。
供应商名称（单位公章）：
日期：     年   月    日

注：1、所有分项价格应按本采购文件的规定要求填写。
2、对于没有报价的项目必须标明“总价已含”。
3、所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；
4、 [bookmark: _Toc475522385][bookmark: _Toc8393573][bookmark: _Toc508295016][bookmark: _Toc508619644][bookmark: _Toc10528]应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。


















格式3  采购需求响应条款一览表

	序号
	校内询价文件要求
	报价文件响应
	响应/偏离
	偏离简述

	1
	货物（服务）数量、规格及技术要求
	
	
	

	2
	交货期、交货地点
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	4
	售后服务
	
	
	

	5
	材料技术要求
	
	
	

	6
	其他要求
	
	
	

	…
	……
	
	
	


注：
1. 本表所列条款必须一一予以响应，“报价文件响应”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
1. 请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。
1. 本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。



供应商名称（单位公章）：
日期：     年   月    日

格式4  法定代表人身份证明书
广州大学：
同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：   单位：（盖章）
附：代表人性别：   年龄：    身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：            经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。





格式5授权委托证明书
广州大学：
（报价单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目询价活动。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署合同和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：至年月日 
供应商名称（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：     年   月日
授权代表（签字）：
日期：年月日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。






说明：
1. 法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。
2. “报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。
3. 非法人报价的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。









其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）






















供应商认为有必要说明的其他资料

……
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