**广州大学2025年迎新晚会设计及制作、安装搭建和晚会执行服务采购项目校内零散采购询价文件**

**一、采购项目：**广州大学2025年迎新晚会设计及制作、安装搭建和晚会执行服务采购

1、项目名称：广州大学2025年迎新晚会设计及制作、安装搭建和晚会执行服务采购项目

2、本项目最高限价：￥198500.00元

3、本项目使用地点：广州大学北区足球场（副场）

二、**报价人资格条件**

1、具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2、报价人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购单位于报价截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准。

3、报价人有承接广州地区本科院校校级迎新晚会相关服务业务的经验，报价时需提供成功承接广州地区本科院校校级迎新晚会的合同扫描件。

**三、质量要求和技术标准**

1、成交人提供的货物（服务）必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。询价文件和报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准，采购人和成交人如遇对质量要求和技术指标中有相互抵触或异议的事项，由采购人在询价文件和报价文件中按质量要求和技术指标“就优不就劣”有利于采购人的原则确定该项的约定标准。

2、货物采购项目：成交人提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。成交人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。所有货物必须坚固、实用、安全、美观。所有产品出厂应有制造厂名（商标）及合格标志。

3、项目采购服务质量要求和技术标准：

(1)、根据迎新晚会要求特点，内容包含且不限于：投标方需提供包括迎新晚会整体舞台舞美设计、主背景设计、3D效果图设计、CAD尺寸图、材料说明图等详细的设计图纸及方案。

(2)、成交后，供应商须提供现场活动导向指引方案、消防平面图等详细的设计图纸及方案。

(3)、彩排和正式迎新晚会期间，每天选派专业技术人员到场管理、使用设备，配合学校工作。包括：灯光师、音响师、视频师、舞台(美)工程安全员。

(4)、灯光师：持中国演出行业协会颁发：一级舞美灯光师证上岗作业。音响师持：持中国演出行业协会颁发舞美音响师证上岗作业。

(5)、整个服务周期8天时间，包括安装搭建、彩排、迎新晚会当天，其中彩排时间4天及以上，迎新晚会当天时间1天。

(6)、报价供应商需满足询价文件技术及服务方面的要求。

(7)、同类项目业绩：报价人有承接广州地区本科院校校级迎新晚会相关服务业务的经验。

(8)、供应商所提供的设备必须完全符合或优于项目清单的要求。

(9)、供应商应具有大型舞台策划服务经历，提供过LED视频系统、音响系统、灯光系统、舞台舞美设计制作、灯光音响系统设计执行、视频设计制作操控等服务。

(10)、投标人需出具投入本项目的服务团体成员，团队成员包含且不限于持特种作业操作证（电工作业）人员2名以上，持特种作业操作证（高处作业）人员3名。且承诺所提交名单中的人员构成为项目正式团队。在未经采购人书面同意的情况下，不得擅自更换团队中的任何成员。（提供特种作业操作证复印件以及6个月投标人为其缴纳社保的缴纳证明或劳动合同）。

(11)、所有搭建人员必须是专业搭建人员，电工师傅必须持证上岗，音响师、灯光师须持专业级资质证书上岗作业。成交供应商负责为所有搭建人员购买意外伤害保险。所有施工人员必须严格遵守校方的安全规章制度，制定科学，合理的搭建进度安排。

(12)、迎新晚会时间：2025年10 月12 日（暂定）。成交供应商必须在2025年10月6日前按要求准时完成安装和设备调试工作交场彩排。维护服务期：从搭建开始至2025年10月12日23：00止。

**四、项目采购需求：**

**（一）采购货物或服务名称、数量、规格及技术要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | 规格及技术要求： | **单位** | **数量** |
| 1  | ★舞台 | （国标铝合金舞台，双连杆款，安全稳固，舞台高度可调节）（22m\*12.5\*1m高） | 方 | 275 |
| 2  | 舞台地毯 | 加厚型（22m\*12.5m） | 方 | 275 |
| 3 | 雷压型灯光架 | 40m\*14m(高)主、备架\*2座20m\*12m(高)主、备架\*2座15m(高)\*4m\*主、备架2座 | 座 | 6 |
| 4  | 铝合金TRUSS架 | 600mm\*400mm\*60m | m | 60 |
| 5 | 上下台阶 | 12.5m\*4级） | 座 | 2 |
| 6 | 合唱台台阶 | 20m\*3级 | 座 | 1 |
| 7 | LED屏 | (户外高精P3)户外P3屏 | 方 | 255 |
| 8 | ★S3服务器+C5pro控台 | 支持6K高清画面输出 | 套 | 2 |
| 9 | 电脑及素材 |  | 项 | 1 |
| 10 | 主屏设计制作直播屏侧屏设计制作效果屏制作 |  | 项 | 1 |
| 11 | 主屏造型跑马灌胶柔性灯槽直播屏侧屏跑马灌胶柔性灯槽灯光架装饰跑马灌胶灯槽 |  | 米 | 200 |
| 12 | ★晚会演出线性阵列音响 | 12寸线性音响：18只15寸返听舞台音箱：8只10寸舞台中置音响：16只18寸重低音：12只72数码调音台：1台无线咪：SENNHEISER G3 14支合唱咪：AKG C414 18支音器拾音咪：Shure ksm137:16支周边配套线材1批 | 项 | 1 |
| 13 | 吊顶灯光架 | 600X400 | m | 50 |
| 14  | 面光灯光架 | 16m\*6m\*主、备架2组 | 项 | 1 |
| 15  | 升降电动葫芦 | 牧德 E6-W1T | 台 | 12 |
| 16  | ★高色温面光 | EK-100 | 台 | 36 |
| 17  | 4头观众灯 | 50W\*四眼 | 只 | 16 |
| 18  | 摇头爆闪 | S1000 | 只 | 96 |
| 19 | 染色灯 | 19/40 | 只 | 96 |
| 20 | 长条防水频闪 | 602 | 支 | 100 |
| 21  | 定点灯 | EK-100 | 台 | 12 |
| 22 | ★电脑光束灯 | EK-平头哥381w | 台 | 152 |
| 23 | 40W全彩激光机 | 30W全彩 | 台 | 2 |
| 24 | 追光灯 | 2500w | 台 | 2 |
| 25 | 户外大型烟机 | 翼维FZ-3000w | 台 | 6 |
| 26 | 汽柱 | 翼维FZ-800w | 台 | 8 |
| 27 | 电子冷烟花 |  | 台 | 8 |
| 28 | 干冰机 | 4000w | 台 | 2 |
| 29 | 泡泡机 | 1500w | 台 | 2 |
| 30 | MA2  | 电脑灯调光台 | 台 | 1 |
| 31 | NPU服务器 | 灯光系统备份服务器 | 台 | 14 |
| 32 | 汽柱 |  | 支 | 8 |
| 33 | FDL数字硅箱硅箱 |  | 台 | 8 |
| 34 | FDL直通电源箱 |  | 台 | 2 |
| 35 | 总电源电缆（120m²）三相五线制 | 90m²主线缆/400m | 条 | 2 |
| 36 | 压线槽 |  | 块 | 200 |
| 37 | PA调音师，Monitor调音师，OB调音师 |  | 位 | 3 |
| 38 | PA调音师助理、OB调音师助理 |  | 位 | 2 |
| 39 | ★灯光师持中国演出行业协会颁发：一级舞美灯光师 | 提供资质证书复印件盖公司公章 | 位 | 1 |
| 40 | 视频师、视频师助理 |  | 位 | 2 |
| 41 | 现场技术执行人员 |  | 项 | 1 |
| 42 | ★舞台(美)工程安全员持：广东省演出行业协会颁发 | 提供资质证书复印件盖公司公章 | 位 | 1 |
| 43 | 交通运输 | 8m货车往返 | 次 | 14 |

**（二）交货期、交货地点**

1、成交人签订合同生效之日起 30 个日历天内。

2、送货地点：采购人指定的地点。

**（三）付款方式**

签订合同后，在货物验收合格并签署《质量验收报告》之日起，采购人在收到成交人开具的发票凭证后15个工作日内，由采购人申报财务部门直接向成交人支付全部货款。

**（四）售后服务**

1、成交人应为采购人提供免费安装、培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

2、成交人对全部货物提供不少 1 年免费保修服务，保修期自双方签署《验收报告》之日起计算。

3、提供的货物出现质量问题，成交人应及时提供修理调换；如货物经成交人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视为成交人未能按时交货，采购人有权退货并依法追究成交人的违约责任。

**（五）服务方案**

**灯光设计制作要求:**

1、投标方需按照舞美设计方案完成舞台布景及装置的搭建并确保安全。

2、灯光师具有大型晚会演出工作经验，配合校方完成整场晚会演出的灯位设计。

**音响设计制作要求:**

1、投标方应根据舞台表演节目及电视录像要求,完成迎新晚会音响布局设计。并对现场扩音、拾音及电视录像音频信号传输等进行合理配置,确保优质的音响效果。

2、本次迎新晚会音响系统为“多声道”音响系统,分布在舞台+观众席等多个区域的音响指标,响度不低于95分贝。

3、迎新晚会需要满足活动流程的无线手持麦、头戴麦、乐器拾音话筒同时使用,而不能相互干扰。

4、音响设备需包含阵列音箱、全频音箱、监听音响,满足现场及电视录像要求。

5、音响师具有大型晚会演出工作经验，配合校方完成整场晚会的演出。

**屏幕设计制作要求:**

1、LED主屏、副屏、直播屏比例设计为：16/9制式，视频元素剪辑输出分辩率为：1920\*1080。

2、需配备专业的调试、操作及维护人员。

**（六）其它要求及说明**

1、本项目以成交人报价为成交价格，成交人应按照需求中的品种、数量报价，成交价格应包含运输、安装、税费等费用，由于成交人原因漏报的项目，均视为成交人已计取，并已包含在总报价中，采购人不予以追加。

2、成交人应当自采购人发出成交通知之日起15个日历天内，按照采购人提供的合同样本与采购人洽谈协商，签订书面合同。

3、中标人须尊重和服从采购人的领导和管理,配合采购人的工作安排。

4、撤场时间为迎新晚会结束后当天至次日整天,撤场完毕以后要负责恢复场地原貌。

**五、评议办法：**

本项目评议时不须报价人参加，根据询价文件要求及报价文件内容按照我校采购管理办法相关规定进行评议，在满足本项目采购要求的前提下，按“价低者得”的原则确定成交人。对于明显低于成本价、市场价的投标人，评议小组有权提出质疑，并要求投标人在规定时间内解答或提供相关材料。评议工作结束后，我校将评议结果在我校网站进行公告。

**格式1 报价函**

广州大学：

我方收到贵方关于“\*\*\*”的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。决定报价本项目，据此我方承诺如下：

一、我方的报价文件在报价截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

二、我方在参与报价前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和异议的一切权利。

三、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。

四、我方理解贵方不一定接受最低报价的报价。

五、我方同意如在本项目开标后、报价有效期之内撤回报价，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还报价保证金。

六、我方如果成交，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。

七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

八、所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址（邮编） |  | 传真 |  |
| 电话、手机 |  | 联系人（职务） |  |

供应商名称：（盖章）

承诺日期：20 年 月 日

说明：本格式文件内容不得擅自删改。

**格式2 报价一览表及分项报价表**

**报价一览表**

采购项目名称：货币单位：人民币元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价内容 | 报价总价 | 备注 |
|  | 小写：大写： |  |

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1、填写此表时不得改变表格的形式。

2、报价总价包括：

（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

（2）采购范围内所有设备及配件费；

（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；

（4）人员培训和售后服务的相关费用。

（5）伴随服务：全部设备的技术设计、运输、安装调试、税费（国内产品）等费用。

3、如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

**分项报价表**

|  |
| --- |
| 一、货物(服务)详列 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商/产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **……** |  |  |  |  |  |  |
| 二、总报价： 元 |

说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。

供应商名称（单位公章）：

日期： 年 月 日

注：1、所有分项价格应按本采购文件的规定要求填写。

2、对于没有报价的项目必须标明“总价已含”。

3、所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

1. 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

**格式3 采购需求响应条款一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **校内询价文件要求** | **报价文件响应** | **响应/偏离** | **偏离简述** |
| 1 | 货物（服务）数量、规格及技术要求 |  |  |  |
| 2 | 交货期、交货地点 |  |  |  |
| 3 | 付款方式 |  |  |  |
| 4 | 售后服务 |  |  |  |
| 5 | 服务方案 |  |  |  |
| 6 | 其他要求 |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |

注：

1. 本表所列条款必须一一予以响应，“**报价文件响应**”一栏应**填写具体的响应内容，有差异的**要具体说明。
2. 请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。
3. 本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。

供应商名称（单位公章）：

日期： 年 月 日

**格式4 法定代表人身份证明书**

广州大学：

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位：（盖章）

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

**提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。**

**格式5授权委托证明书**

广州大学：

（报价单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目询价活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署合同和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

有效期限：至年月日

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

日期： 年 月日

授权代表（签字）：

日期：年月日

**提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。**

说明：

1. 法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。
2. “报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。
3. 非法人报价的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

**其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）**

**……**

**供应商认为有必要说明的其他资料**

**……**