广州大学污泥热碱解及旋流组分分离系统设计委托加工服务采购项目校内零散采购询价公告
一、采购项目：
1.项目名称：污泥热碱解及旋流组分分离系统设计委托加工服务采购项目   
2.本项目最高限价：￥395700元
3.本项目使用地点：广州市白云区均禾净水厂
[bookmark: _GoBack]二、采购货物或服务名称、数量、规格及技术要求：
	序号
	名称
	数量
	规格及技术要求：

	01
	污泥热碱解及旋流组分分离系统设计委托加工服务
	1
	详见询价文件


三、报价人资格：
1.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。
2.供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。
3.本项目不接受联合体投标。
四、提供纸质报价文件正本1份，WORD格式电子文档1份和pdf格式扫描电子版（需含签字、盖章）1份，电子文件要求U盘或刻录光盘，不留密码，无病毒，不压缩，与响应文件正本一起密封提交，编制的内容及需提供的资料如下：
1.报价函、企业法定代表人及其报价授权书等（详见询价文件附件格式）。
2.报价一览表、采购需求实质性响应条款一览表。
3.法人营业执照副本复印件；
4.相关行业资格证件资料（若有）；
5.相关技术文件；
上述各项内容和封面要加盖单位公章并密封送达。
五、询价文件发放：
报价人在广州大学采购管理信息平台网自行下载。
六、报价文件递交截止时间及地点：
2026年07月10日18时00分前。如投标人通过邮寄方式报价的，应通过顺丰速运寄付的方式(不接受其他的快递公司和到付及同城等形式提交报价文件)，截止时间以收到的时间为准，请各报价人预留足够时间。
收件人信息：储老师（联系人），18820807473（电话），广州市番禺区广州大学城外环西路230号广州大学西门（地点）。
七、评议时间及地点：
2026年07月11日10时00分，地点：广州大学工程南楼328室。
联系人：储老师       联系电话：18820807473
广州大学土木与交通学院（部门）2026年07月8日


广州大学污泥热碱解及旋流组分分离系统设计委托加工服务采购项目校内零散采购询价文件
一、采购项目
1、项目名称：广州大学污泥热碱解及旋流组分分离系统设计委托加工服务校内零散采购项目   
2、本项目最高限价：￥395700元
3、本项目服务地点：广州市白云区均禾净水厂
二、质量要求和技术标准
1、成交人提供的货物（服务）必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准。询价文件和报价文件中规定的质量要求和技术指标为约定标准，采购人和成交人如遇对质量要求和技术指标中有相互抵触或异议的事项，由采购人在询价文件和报价文件中按质量要求和技术指标“就优不就劣”有利于采购人的原则确定该项的约定标准。
2、服务采购项目：货物采购项目：成交人提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。成交人保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，成交人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。所有货物必须坚固、实用、安全、美观。所有产品出厂应有制造厂名（商标）及合格标志。
3、服务采购项目：加工装置需满足相关机械设备加工技术标准。
三、项目采购需求
（一）采购货物或服务名称、型号、规格及材质、数量：
	设备
	分项
	型号
	规格、材质
	数量

	污泥热碱解及旋流组分分离系统
	污泥发酵
罐
	非标，尺寸：D×H =1000×2100 mm

	材质：不锈钢
（带搅拌装置，转速70 rpm）
	2

	
	进泥泵
	机械式隔膜计量泵
	300-800 L /h
	1

	
	pH控制系统
	由pH、ORP在线电极、PLC控制器等组成
	-
	1

	
	温度控制系统
	由温度在线电极、加热保温套以及温控装置等组成
	-
	1

	
	甲烷检测报警系统
	由甲烷传感器、PLC控制器以及报警装置等组成
	-
	1

	
	碳源储存桶(上清液)
	尺寸：300 L

	材质：PE
搅拌装置：立式搅拌机，70 rpm
	3

	
	碳源投加泵
	机械式隔膜泵
	额定流量：30 L/h
	3

	
	管道及阀门配件
	不锈钢
	-
	1

	
	进泥泵
	机械式隔膜计量泵
	300-800 L /h
	1

	
	固液分离机
	自制
	-
	1

	
	液体收集桶
	PE
	500 L
	2

	
	固体收集桶
	PE
	500 L
	2

	
	排泥泵
	机械式隔膜计量泵
	300-800 L /h
	1

	
	水洗装置
	不锈钢
	-
	1

	
	控制系统
	自行加工设计
	不锈钢+塑料
	1

	
	管道及阀门配件
	-
	-
	1

	
	对系统进行智能操作与控制
	自行加工设计
	不锈钢+塑料
	1


（二）交货期、交货地点
1、成交人签订合同生效之日起15个日历天内。
2、送货地点：采购人指定的地点。
（三）付款方式
由乙方提出支付申请，并按甲方要求提交支付申请书，费用按照以下方式予以支付：
乙方按用户需求书的试验装置安装建设要求完成试验装置及配套设施安装建设并试验装置调试合格验收后，乙方可向甲方申请支付合同暂定价20%；
乙方按用户需求书的试验装置调试完成合格验收后10个月内完成运维任务，确保甲方研究性实验全部完成，完成运维任务1个月内，试验装置清洁完成并设备封存，乙方可向甲方申请支付至合同暂定价70%。
项目完成验收通过，经甲方或甲方委托有资质第三方机构结算审核后，甲方支付至结算审定价的100%。
（四）售后服务
1、成交人应为采购人提供免费安装、培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。
2、成交人对全部货物提供不少1年免费保修服务，保修期自双方签署《验收报告》之日起计算。
3、提供的货物出现质量问题，成交人应及时提供修理调换；如货物经成交人两次维修仍不能达到合同约定的质量标准，视为成交人未能按时交货，采购人有权退货并依法追究成交人的违约责任。
（五）服务方案：
1、项目实施计划
设计深化与确认：成交人须在合同签订后3个工作日内，成立专项技术服务组，提交人员名单、岗位职责。基于采购人工艺需求与技术参数要求，完成装置详细设计图纸，提交《项目实施进度计划表》，经采购人确认后启动后续工作。
生产与集成监控：严格按照确认后的图纸及国家相关标准（如《机械安全 通用要求》《电气安全 低压电器》）组织生产加工，明确原材料采购、部件加工、设备组装、系统调试等关键节点。主要外购件（如进泥泵、固液分离机、PLC控制器、PH/温度仪表、甲烷检测仪、加药泵等）须接受采购人随机抽查验证原厂合格证及质量检测报告。关键节点（如发酵罐水压试验、控制系统通电测试、分离机负载试运行、安全报警系统联动测试）须邀请采购人代表现场见证，或提供全程影像记录，提交书面验收记录。
安装调试与验收：设备抵达校内现场前2个工作日，提交《现场安装调试方案》，经采购人审核通过后进场。现场安装调试工作在设备到位后5个日历日内完成，包括设备定位安装、管路连接、电气接线、系统联动调试等，确保作业区域整洁，不影响正常科研秩序。最终验收依据双方确认的《验收方案》执行，对所有技术指标进行逐项测试并记录。
2、系统化的技术培训与转移方案
深入讲解设备设计原理、多种运行模式的切换与参数设定、PLC程序逻辑与修改基础、数据分析方法及高级故障诊断。
重点培训日常操作规程、巡检内容与记录、常规维护保养、安全注意事项及应急处理流程。
3、完整的技术文档交付与管理方案
成交人须在项目各阶段向采购人交付完整的技术文档包。文档清单必须包括：设计文件、运维文件、资质证明。
4、质量、安全与环保保障方案
须阐述加工制造全流程质量控制体系与检验记录，设备及配件符合国家质量标准，提供不少于1年质保，非人为故障免费维修或更换。
须承诺作业人员遵守安全规定，接受安全培训并签署承诺书，购买足额保险，安全责任自负。
须承诺设备制造及涂装使用符合国家环保标准的材料与工艺，现场废料按校内要求分类处置。
5、持续的售后支持与知识产权方案
售后支持：1年免费保修期内，提供7×24小时技术支持热线，针对设备运行问题及时提供远程指导；对于无法远程解决的故障，承诺48小时内派遣工程师抵达校内现场处理。质保期外，提供长期有偿售后维修服务，提前提供详细的收费标准清单（含上门服务费、零部件更换价格、维修工时费），收费透明合理。
备件支持：提交关键设备及易损件推荐备件清单，明确物料名称、规格型号、建议库存数量、供货周期及参考价格，协助采购人建立合理备件库存，保障设备连续稳定运行。
知识产权：双方确认，为本项目产生的专项设计图纸、技术方案及定制化软件的著作权归采购人所有。
（六）其它要求及说明
1、本项目以成交人报价为成交价格，成交人应按采购需求中的设备品种、数量报价，报价包含运输、安装、税费等全部相关费用，漏报项目视为已计入总报价，采购人不予追加。
2、成交人需在采购人发出成交通知之日起5个日历天内，按采购人提供的合同样本洽谈签订书面合同。
3、其他采购需求：
（1）提供现场安装指导与调试服务，派遣工程师到场，负责或指导设备安装、管线连接、电气接线及系统整体调试；
（2）为采购方人员提供设备操作、日常维护、故障诊断及应急处理的现场培训；
（3）提供备品备件推荐清单（含密封圈、滤网、传感器探头、保险丝等），可配合按项目预算采购首期备件包；
（4）明确售后响应机制，提供7×24小时技术咨询热线，现场维护无法解决的问题，现场服务响应时间不超过72小时；
（5）配合支持采购人完成中试装置放置地点的安全检查，并共同制定整改方案；
（6）配合采购人完成装置运行中未预见的额外需求，包括加装管道阀门、观察视镜、安全防护装置等相关工作。


4、加工图纸
[image: 微信图片_20251119212455_6_830]
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四、评议办法与结果公布
本项目评议时不须报价人参加，根据询价文件要求及报价文件内容按照我校采购管理办法相关规定进行评议，在满足本项目采购要求的前提下，按“综合评分法”的原则确定成交人，评议工作结束后，我校将评议结果在我校网站进行公告。
	条款号
	评审因素
	评审标准

	商务部分评分标准（5）（A）
	业绩
	5
	除资格条件业绩外，自2021年1月1日至今，供应商承担本项目类似的实施业绩，可获得加分，每项可得1分，本项最多可得5分。
注:1.类似业绩包括环境工程及市政工程专业相关设备装置设计/加工项目。
2.提供合同复印件，日期以合同时间为准，包括但不限于项目名称及实施内容、合同盖章、签订日期，加盖单位公章。如未按要求提供证明材料不予评分。

	技术部分评分标准（65）（B）
	服务方案
	50分
	（1）根据投标文件中提供的中试装置及配套设施的深化图纸、设计方案、施工方案与BIM模型，就其完整性、合理性、可行性等方面进行综合评分：内容完整、科学合理、可行性强，得25分；内容基本完整、合理性一般、可行性一般的，得10分；不完整、不合理、可行性差，得0分。
（2）根据投标文件中提供的中试装置调试方案与运维方案，就其完整性、合理性、可操作性等方面进行综合评分：方案完整、合理、可操作性强，得25分；方案基本完整、合理性一般、可操作性一般，得10分；方案不完整或不合理或操作性较差，得0分。

	
	工作进度计划安排
	15分
	供应商结合“采购需求”，编制工作进度计划及安排。
（1）优得15分：工作进度计划及安排科学合理、可行性强。
（2）良得7分：工作进度计划及安排较科学合理、可行性较强。
（3）一般得1分：工作进度计划及安排一般、可行性一般。

	投标报价评分标准（30）（C）
	报价得分
	30分
	通过初审的合格供应商进入评审基准价计算程序。
当合格供应商的数量＜5家时，所有合格供应商报价的算术平均值作为基准价；
当合格供应商的数量≥5家时，扣除一个最高报价和一个最低报价后的算术平均值作为基准价。
合格供应商的报价与基准价相比，每高于基准价1%扣0.5分，每低于基准价1%扣0.3分，按插入法进行计算。




格式1 报价函
广州大学：
我方收到贵方关于“广州大学污泥热碱解及旋流组分分离系统设计委托加工服务校内零散采购项目”的采购文件，完全理解采购文件的所有内容。决定报价本项目，据此我方承诺如下：
一、我方的报价文件在报价截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。
二、我方在参与报价前已仔细研究了采购文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在报价人的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和异议的一切权利。
三、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何其它数据或信息。
四、我方理解贵方不一定接受最低报价的报价。
五、我方同意如在本项目开标后、报价有效期之内撤回报价，或成交后未在规定期限内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还报价保证金。
六、我方如果成交，保证履行报价文件中承诺的全部责任和义务，切实履行采购合同中的全部条款。
七、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的报价报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
八、所有与本采购项目有关的函件请发往下列地址：
	地址（邮编）
	
	传真
	

	电话、手机
	
	联系人（职务）
	



供应商名称：（盖章）
承诺日期：20  年   月   日
说明：本格式文件内容不得擅自删改。

[bookmark: _Toc476045872][bookmark: _Toc11005163][bookmark: _Toc476072017][bookmark: _Toc15994]格式2 	报价一览表及分项报价表

报价一览表


采购项目名称：
广州大学污泥热碱解及旋流组分分离系统设计委托加工服务校内零散采购项目  
货币单位：人民币元 
	报价内容
	报价总价
	备注

	
	小写：
大写：
	



供应商名称（盖章）：
日期：   年   月   日





注：		
1、填写此表时不得改变表格的形式。
2、报价总价包括：
（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。
（2）采购范围内所有设备及配件费；
（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；
（4）人员培训和售后服务的相关费用。
（5）伴随服务：全部设备的技术设计、运输、安装调试、税费（国内产品）等费用。
3、如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。


分项报价表

	一、服务详列

	序号
	分项名称
	品牌、规格型号
	制造商/产地
	数量
	单价
	合计（元）
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	
	

	二、总报价：        元




说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。
供应商名称（单位公章）：
日期：     年   月    日

注：1、所有分项价格应按本采购文件的规定要求填写。
2、对于没有报价的项目必须标明“总价已含”。
3、所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；
4、 [bookmark: _Toc10528][bookmark: _Toc475522385][bookmark: _Toc508295016][bookmark: _Toc508619644][bookmark: _Toc8393573]应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

















格式3  采购需求响应条款一览表

	序号
	校内询价文件要求
	报价文件响应
	响应/偏离
	偏离简述

	1
	服务数量、及要求
	
	
	

	2
	服务期、服务地点
	
	
	

	3
	付款方式
	
	
	

	4
	售后服务
	
	
	

	5
	服务方案
	
	
	

	6
	其他要求
	
	
	

	…
	……
	
	
	


注：
1. 本表所列条款必须一一予以响应，“报价文件响应”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
1. 请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。
1. 本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。



供应商名称（单位公章）：
日期：     年   月    日

格式4  法定代表人身份证明书
广州大学：
同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。
签发日期：   单位：（盖章）
附：代表人性别：   年龄：    身份证号码：
联系电话：
营业执照号码：            经济性质：
主营（产）：
兼营（产）：
说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。





格式5授权委托证明书
广州大学：
（报价单位全称）法定代表人（姓名）兹授权（授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的项目询价活动。
（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署报价书和所有报价文件，进行谈判、签署合同和全权处理招报价活动中的一切事宜，其在该项目招报价活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。
有效期限：至年月日 
供应商名称（公章）：
法定代表人（签字）：
日期：     年   月日
授权代表（签字）：
日期：年月日

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。






说明：
1. 法定代表人亲自签署“报价函”的，则无需提交本表。
2. “报价函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要有单位公章、法定代表人的亲笔签字或盖章，缺一不可）。
3. 非法人报价的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。








其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）

……
供应商认为有必要说明的其他资料

……
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